规格参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号  | IS-RDS3  | IS-RDS3C  | IS-RDS3L  | IS-RDS4  | IS-RSS5C  |
| 产品名称  | 叠加式恒温振荡器  | 叠加式CO2恒温振荡器  | 带光照功能叠加式振荡器  | 叠加式薄型恒温振荡器  | 立式CO2单温振荡器  |
| 旋转频率  | 0rpm，30~300rpm  |
| 频率精度  | ±1rpm  |
| 摆振幅度  | Φ26mm  |
| 最大容量  | 50ml×90/100ml×42/250ml×30/500ml×18/1000ml×12/2000ml×8/3000ml×6/5000ml×6  | 50ml×90/100ml×42/250ml×30/500ml×18/1000ml×12/2000ml×8  | 50ml×56/250ml×16/500ml×12/1000ml×8/3000ml×4/5000ml×2  |
| 瓶夹标配  | 500ml×18  | 500ml×12  |
| 托盘尺寸  | 740mm×500mm  | 440mm×500mm  |
| 托盘数量  | 1块，其它附件可另选  |
| 温控范围  | 室温-15℃~60℃（最低4℃）  | 环境温度+5℃~60℃  |
| 温控精度  | 0.1℃  |
| 温度均匀度  | ±0.3℃  | ±0.2%（37℃）  |
| CO2传感器  | /  | 红外线  | /  | 红外线  |
| CO2浓度控制范围  | /  | 0~20%  | /  | 0~20%  |
| CO2浓度控制精度  | /  | 0.1%（at5%）  | /  | 0.1%（at5%）  |
| CO2浓度显示  | /  | 数字显示  | /  | 数字显示  |
| 自动除霜  | 有  | /  |
| 数显方式  | LCD  |
| 定时范围  | 0~999小时  |
| 外形尺寸  | 1240×777×670mm  | 1240×777×570mm  | 910×680×726mm  |
| 容积  | 840×590×483mm  | 840×590×383mm  | 584×527×397mm  |
| 功率  | <1100W  | <1300W  | <1100W  | ≤500W  |
| 电源  | AC220V±22V / 50Hz±1Hz  |
| 重量  | 220kg（单台）  | 200kg（单台）  | 180kg（单台）  |
| 最大叠加高度  | 2m(3台)  | 1.7m（3台）  | 1.4m（2台 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称  | 型号  | 规格  | 图片  | 备注  |
| 烧瓶夹  | IS-A1  | 50ml  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104029632963.jpg | 由锈钢电抛光材料制成，可固定在各种型号托盘上。  |
| IS-A2  | 100ml  |
| IS-A3  | 150ml  |
| IS-A4  | 200ml  |
| IS-A5  | 250ml  |
| IS-A6  | 500ml  |
| IS-A7  | 1000ml  |
| IS-A8  | 2000ml  |
| IS-A9  | 3000ml  |
| IS-A10  | 5000ml  |
| 烧瓶夹具  | IS-A26  | 5000ml  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104058975897.jpg | 用于5000ml瓶  |
| 96孔板夹  | IS-A13  |    | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104122492249.jpg | 可安装在各种规格的托盘上。  |
| 试管架  | IS-A11  | 40孔￠14mm  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104189378937.jpg | 不锈钢材料及ABS工程塑料制成，适用所有型号的恒温振荡器。  |
| IS-A12  | 40孔￠16mm  |
| IS-A23  | 40孔￠18mm  |
| IS-A24  | 27孔￠22mm  |
| 可调试管架  | IS-A20  | 40孔￠14mm  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104152645264.jpg |
| IS-A21  | 40孔￠16mm  |
| IS-A30  | 40孔￠18mm  |
| IS-A31  | 27孔￠22mm  |
| IS-A37  | 24孔￠30mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/2014031216420964964.jpg  | 可用于长300mm试管  |
| 多功能弹簧架  | IS-A19  | W×D×H:165×165×80mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104183698369.jpg  | 所有振荡器均适用  |
| IS-A27  | W×D×H:350×240×80mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104262156215.jpg  |
| IS-A14  | W×D×H:428×295×80mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104152675267.jpg  | 不锈钢材料制成，可夹放烧瓶、试管等。（适用于除IS-RSDA外的所有恒温振荡器）  |
| IS-A22  | W×D×H:450×400×80mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104159575957.jpg  |
| IS-A39  | W×D×H:720×440×80mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104262156215.jpg  | 适用于IS-RDS3  |
| 分液漏斗夹具  | IS-A25  | W×D×H:355×402×153mm  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/2012042710420336336.jpg |    |
| IS-A35  |    | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104298759875.jpg | 适用于500ml以上的分液漏斗  |
| 输液瓶夹  | IS-A33  | 500ml  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104231533153.jpg | 不锈钢材料制成，适用所有型号的恒温振荡器  |
| IS-A34  | 1000ml  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104239393939.jpg |
| 叠加式恒温振荡器支架  | IS-A29  | W×D×H:1245×735×300mm  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/2012042710420149149.jpg | 可放置一台或两台叠加式恒温振荡器  |
| 粘贴垫  | IS-A36  | W×D:140×355mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/20140312164773527352.jpg  | 所有振荡器均适用  |
| 登高架  | IS-A38  | W×D×H:540×500×445mm  |  http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/20140312164793259325.jpg  | 可适用于组合式大容量水平摇床和叠加式恒温振荡器 |