规格参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | IS-RDS3 | IS-RDS3C | IS-RDS3L | IS-RDS4 | IS-RSS5C |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 | 叠加式CO2恒温振荡器 | 带光照功能叠加式振荡器 | 叠加式薄型恒温振荡器 | 立式CO2单温振荡器 |
| 旋转频率 | 0rpm，30~300rpm | | | | |
| 频率精度 | ±1rpm | | | | |
| 摆振幅度 | Φ26mm | | | | |
| 最大容量 | 50ml×90/100ml×42/250ml×30/500ml×18/1000ml×12/2000ml×8/3000ml×6/5000ml×6 | | | 50ml×90/100ml×42/250ml×30/500ml×18/1000ml×12/2000ml×8 | 50ml×56/250ml×16/500ml×12/1000ml×8/3000ml×4/5000ml×2 |
| 瓶夹标配 | 500ml×18 | | | | 500ml×12 |
| 托盘尺寸 | 740mm×500mm | | | | 440mm×500mm |
| 托盘数量 | 1块，其它附件可另选 | | | | |
| 温控范围 | 室温-15℃~60℃（最低4℃） | | | | 环境温度+5℃~60℃ |
| 温控精度 | 0.1℃ | | | | |
| 温度均匀度 | ±0.3℃ | | | | ±0.2%（37℃） |
| CO2传感器 | / | 红外线 | / | | 红外线 |
| CO2浓度控制范围 | / | 0~20% | / | | 0~20% |
| CO2浓度控制精度 | / | 0.1%（at5%） | / | | 0.1%（at5%） |
| CO2浓度显示 | / | 数字显示 | / | | 数字显示 |
| 自动除霜 | 有 | | | | / |
| 数显方式 | LCD | | | | |
| 定时范围 | 0~999小时 | | | | |
| 外形尺寸 | 1240×777×670mm | | | 1240×777×570mm | 910×680×726mm |
| 容积 | 840×590×483mm | | | 840×590×383mm | 584×527×397mm |
| 功率 | <1100W | | <1300W | <1100W | ≤500W |
| 电源 | AC220V±22V / 50Hz±1Hz | | | | |
| 重量 | 220kg（单台） | | | 200kg（单台） | 180kg（单台） |
| 最大叠加高度 | 2m(3台) | | | 1.7m（3台） | 1.4m（2台 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 图片 | 备注 |
| 烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104029632963.jpg | 由锈钢电抛光材料制成，可固定在各种型号托盘上。 |
| IS-A2 | 100ml |
| IS-A3 | 150ml |
| IS-A4 | 200ml |
| IS-A5 | 250ml |
| IS-A6 | 500ml |
| IS-A7 | 1000ml |
| IS-A8 | 2000ml |
| IS-A9 | 3000ml |
| IS-A10 | 5000ml |
| 烧瓶夹具 | IS-A26 | 5000ml | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104058975897.jpg | 用于5000ml瓶 |
| 96孔板夹 | IS-A13 |  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104122492249.jpg | 可安装在各种规格的托盘上。 |
| 试管架 | IS-A11 | 40孔￠14mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104189378937.jpg | 不锈钢材料及ABS工程塑料制成，适用所有型号的恒温振荡器。 |
| IS-A12 | 40孔￠16mm |
| IS-A23 | 40孔￠18mm |
| IS-A24 | 27孔￠22mm |
| 可调试管架 | IS-A20 | 40孔￠14mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104152645264.jpg |
| IS-A21 | 40孔￠16mm |
| IS-A30 | 40孔￠18mm |
| IS-A31 | 27孔￠22mm |
| IS-A37 | 24孔￠30mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/2014031216420964964.jpg | 可用于长300mm试管 |
| 多功能弹簧架 | IS-A19 | W×D×H:165×165×80mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104183698369.jpg | 所有振荡器均适用 |
| IS-A27 | W×D×H:350×240×80mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104262156215.jpg |
| IS-A14 | W×D×H:428×295×80mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104152675267.jpg | 不锈钢材料制成，可夹放烧瓶、试管等。（适用于除IS-RSDA外的所有恒温振荡器） |
| IS-A22 | W×D×H:450×400×80mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104159575957.jpg |
| IS-A39 | W×D×H:720×440×80mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104262156215.jpg | 适用于IS-RDS3 |
| 分液漏斗夹具 | IS-A25 | W×D×H:355×402×153mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/2012042710420336336.jpg |  |
| IS-A35 |  | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104298759875.jpg | 适用于500ml以上的分液漏斗 |
| 输液瓶夹 | IS-A33 | 500ml | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104231533153.jpg | 不锈钢材料制成，适用所有型号的恒温振荡器 |
| IS-A34 | 1000ml | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/20120427104239393939.jpg |
| 叠加式恒温振荡器支架 | IS-A29 | W×D×H:1245×735×300mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20120427/2012042710420149149.jpg | 可放置一台或两台叠加式恒温振荡器 |
| 粘贴垫 | IS-A36 | W×D:140×355mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/20140312164773527352.jpg | 所有振荡器均适用 |
| 登高架 | IS-A38 | W×D×H:540×500×445mm | http://oa.jiemeigroup.com:800/Attachments/Pro/image/20140312/20140312164793259325.jpg | 可适用于组合式大容量水平摇床和叠加式恒温振荡器 |